Załącznik nr 2

**Formularz Cenowy**

**„*Dostawa mebli biurowych* dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis techniczny** | Wzór/ zdjęcie poglądowe | **Ilość** | **Cena netto za 1 szt.** | **Wartość Netto** | **Wartość Brutto** |
| **1.** | Kontener 3–szufladowy:* Kontener musi posiadać 3 szuflady na prowadnicach rolkowych z cichym domykiem
* Kontener musi posiadać blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie.
* W kontenerze zamontowany zamek centralny (z dwoma kluczami), który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie.
* Cicho pracujące, wytrzymałe kółka do różnych powierzchni
* Korpusy kontenerów fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.

**Wymiary:** wysokość: do 55 cm, szerokość: do 50 cm, głębokość: do 50 cm, grubość blatu: 25 mm**Materiał:**wysokogatunkowa płyta meblowa pokryta cienkimi filmami melaminowymi bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania, obrzeża ABS, uchwyty meblowe metalowe w kolorze srebrnym,**Kolor: biały**.**Gwarancja: 5 lat**  | **C:\Users\irynkowska\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\A92B685E.tmp** | **3** |  |  |  |
| **2.** | Kontener z piórnikiem i trzema szufladami:* Kontener musi posiadać piórnik oraz 3 szuflady na prowadnicach rolkowych z cichym domykiem
* Kontener musi posiadać blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie.
* W kontenerze zamontowany zamek centralny (z dwoma kluczami), który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie.
* Cicho pracujące, wytrzymałe kółka do różnych powierzchni
* Korpusy kontenerów fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości

**Wymiary:** wysokość: do 60 cm, szerokość: do 50 cm, głębokość: do 50 cm, grubość blatu: 25 mm**Materiał:**wysokogatunkowa płyta meblowa pokryta cienkimi filmami melaminowymi bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania, obrzeża ABS, uchwyty meblowe metalowe w kolorze białym. **Kolor: jasny dąb**.**Gwarancja: 5 lat** | C:\Users\irynkowska\OneDrive - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu\Pulpit\big_KO-15-dab-arctic.png | **2** |  |  |  |
| **3.** | Szafa aktowa:Wymiary: 80cm x 42 cm x 185 cm;Materiały:* **Korpus, wieniec górny, półki i fronty w kolorze jasnego dębu** wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm.
* Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm.
* uchwyty meblowe metalowe w kolorze białym.
* Szafa wyposażona w zamki jednopunktowe z dwoma kluczykami.
* Korpusy fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
* **Gwarancja: 5 lat**
 | Picture | **1** |  |  |  |
| **4.** | Nadstawka z drzwiami skrzydłowymi :Wymiary 80 cm x 42 cm x do 70 cm.* **Korpus, wieniec górny, półki i fronty w kolorze jasnego dębu**

wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm.* Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm.
* Uchwyty meblowe metalowe w kolorze białym.
* Szafa wyposażona w zamki jednopunktowe z dwoma kluczykami.
* Korpusy fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
* **Gwarancja: 5 lat**
 |  | **1** |  |  |  |
| **5.** | RegałWymiary 80 cm x 36 cm x 185 cm* Regał wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.
* Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm.
* Korpusy fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
* 4 półki płytowe o grubości min 18 mm, max 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z regału za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.
* **Korpus, wieniec górny i półki w kolorze jasnego dębu**.
* **Gwarancja: 5 lat.**
 | Picture | **1** |  |  |  |
| **6.** | Biurko na nogach kwadratowych:Wymiar 140 cm x 70 cm* Biurko musi posiadać płynną regulację wysokości w zakresie od 740 mm – 820 mm.
* Blat wykonany z płyty 25mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.
* Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm.
* Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o przekroju kwadratowym 50x50mm.
* Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm.
* Cała konstrukcja malowana proszkowo na kolor biały.
* W blacie stołu zrobiona przelotka
* **Blat w kolorze jasnego dębu**.
* **Gwarancja: 5 lat.**
 | Picture | **1** |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |