Załącznik nr 2

**Formularz Cenowy**

**„*Dostawa mebli biurowych* dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis techniczny** | Wzór/ zdjęcie poglądowe | **Ilość** | **Cena netto za 1 szt.** | **Wartość Netto** | **Wartość Brutto** |
| **1.** | Kontener 3–szufladowy:   * Kontener musi posiadać 3 szuflady na prowadnicach rolkowych z cichym domykiem * Kontener musi posiadać blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. * W kontenerze zamontowany zamek centralny (z dwoma kluczami), który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. * Cicho pracujące, wytrzymałe kółka do różnych powierzchni * Korpusy kontenerów fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.   **Wymiary:** wysokość: do 55 cm, szerokość: do 50 cm, głębokość: do 50 cm, grubość blatu: 25 mm  **Materiał:**wysokogatunkowa płyta meblowa pokryta cienkimi filmami melaminowymi bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania, obrzeża ABS, uchwyty meblowe metalowe w kolorze srebrnym,  **Kolor: biały**.  **Gwarancja: 5 lat** | **C:\Users\irynkowska\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\A92B685E.tmp** | **3** |  |  |  |
| **2.** | Kontener z piórnikiem i trzema szufladami:   * Kontener musi posiadać piórnik oraz 3 szuflady na prowadnicach rolkowych z cichym domykiem * Kontener musi posiadać blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. * W kontenerze zamontowany zamek centralny (z dwoma kluczami), który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. * Cicho pracujące, wytrzymałe kółka do różnych powierzchni * Korpusy kontenerów fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości   **Wymiary:** wysokość: do 60 cm, szerokość: do 50 cm, głębokość: do 50 cm, grubość blatu: 25 mm  **Materiał:**wysokogatunkowa płyta meblowa pokryta cienkimi filmami melaminowymi bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania, obrzeża ABS, uchwyty meblowe metalowe w kolorze białym.  **Kolor: jasny dąb**.  **Gwarancja: 5 lat** | C:\Users\irynkowska\OneDrive - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu\Pulpit\big_KO-15-dab-arctic.png | **2** |  |  |  |
| **3.** | Szafa aktowa:  Wymiary: 80cm x 42 cm x 185 cm;  Materiały:   * **Korpus, wieniec górny, półki i fronty w kolorze jasnego dębu** wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm. * Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm. * uchwyty meblowe metalowe w kolorze białym. * Szafa wyposażona w zamki jednopunktowe z dwoma kluczykami. * Korpusy fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. * **Gwarancja: 5 lat** | Picture | **1** |  |  |  |
| **4.** | Nadstawka z drzwiami skrzydłowymi :  Wymiary 80 cm x 42 cm x do 70 cm.   * **Korpus, wieniec górny, półki i fronty w kolorze jasnego dębu**   wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm.   * Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm. * Uchwyty meblowe metalowe w kolorze białym. * Szafa wyposażona w zamki jednopunktowe z dwoma kluczykami. * Korpusy fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. * **Gwarancja: 5 lat** |  | **1** |  |  |  |
| **5.** | Regał  Wymiary 80 cm x 36 cm x 185 cm   * Regał wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. * Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm. * Korpusy fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. * 4 półki płytowe o grubości min 18 mm, max 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z regału za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. * **Korpus, wieniec górny i półki w kolorze jasnego dębu**. * **Gwarancja: 5 lat.** | Picture | **1** |  |  |  |
| **6.** | Biurko na nogach kwadratowych:  Wymiar 140 cm x 70 cm   * Biurko musi posiadać płynną regulację wysokości w zakresie od 740 mm – 820 mm. * Blat wykonany z płyty 25mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. * Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm. * Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o przekroju kwadratowym 50x50mm. * Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm. * Cała konstrukcja malowana proszkowo na kolor biały. * W blacie stołu zrobiona przelotka * **Blat w kolorze jasnego dębu**. * **Gwarancja: 5 lat.** | Picture | **1** |  |  |  |
|  | **RAZEM** | |  |  |  |  |