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Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem dostawy jest chodnik ruchomy do zabudowy w wyrobiska dołowych Sztolni Królowa Luiza (Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna) w  sztolnia południowa pomiędzy przecinka 3 a przecinką 5. Chodnik należy dostarczyć wraz z niezbędnym osprzętem oraz przeprowadzić proces certyfikacji jako urządzenie transportowe specjalne zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
1. Specyfikacja techniczna chodnika ruchomego:
· Długość:  100 metrów ±2m,
· Prędkość jazdy regulowana płynnie: do 0,7 m/s;
· Szerokość elementu transportowego – min. 800mm
· Możliwość jazdy dwukierunkowej,
· Należy zapewnić  bezwarunkowego bezpieczeństwa dla osób,
· Chodnik transportowy (część ruchoma) musi zostać wykonana z materiału, trudnopalnego, antypoślizgowego (w wysokiej klasie antypośligowości min. R10) 
· Urządzeni wyposażyć w antykolizyjny w którym w zabudować fotokomórki - minimum na wejściu i wyjściu, 
· Chodnik powinien posiadać zabezpieczenie przeciwpożarowe, zgodne z przepisami w tym  wyposażenie w czujniki i gaśnice, 
· System monitorowania zagrożeń z przesyłaniem informacji do wybranego punktu 
· Ze względu na wąskie gabaryty wyrobiska, możliwość wchodzenia i schodzenia tylko na skrajnych punktach chodnika, 
· Urządzenie przenośne, budowy modułowej, nie związane trwale z gruntem, bez-fundamentowe, z możliwością dostosowania do nierównego spągu na całej długości posadowienia, w miejscu posadowienia napędu oraz stacji zwrotnej istnieje możliwość drobnych prac przy pogłębieniu spągu.
· Montowana będzie w wyrobisku podziemnym o zmiennej szerokości – od 1400 mm do 1700 mm;
· Należy zabezpieczyć przestrzeń pomiędzy częścią ruchomą przenośnika a ociosem wyrobiska przed możliwości niekontrolowanego wejścia,  
· automatyczny system napinania ruchomego chodnika transportowego,
· Możliwość zatrzymania chodnika ruchomego na całej jego długości, 
· Urządzenie wykonać z materiału antykorozyjnego, całość przystosowana do pracy w podziemiach, w warunkach bardzo dużej wilgotności;
· Wraz z urządzeniem należy dostarczyć Instrukcję Obsługi, DTR oraz instrukcje bezpiecznego użytkowania;
· Wyposażyć chodnik w co najmniej trzy urządzenia łączności z dyspozytorem kopalni zabudowane na początku i końcu chodnika oraz w środkowej jego części. 

2. W przypadku zastosowania taśmy transportowej powinna ona spełniać następujące wymagania:   
· trudnopalności w odniesieniu do warunków i miejsca stosowania   tj. zabudowy w górniczych wyrobiskach dołowych,
· niskiej zawartości substancji toksycznych w produktach rozkładu termicznego w aspekcie ich analizy jakościowej i ilościowej z uwzględnieniem środków zapewniających bezpieczeństwo osób,
· wytrzymałości zapewniającej bezpieczne stosowanie,
· trwałości w warunkach dołowych w aspekcie wymywalności oraz wrażliwości na działanie wód kopalnianych oraz mikroorganizmów.
3.  Dodatkowe warunki:
a. Bezpieczeństwo wejścia i wyjścia (strefy transferowe)	
· na końcach  chodnika należy zabudować płyty „grzebieniowe”, zapobiegające wciągnięciu butów lub ubrań pod obudowę,
· płyty na wejściu i wyjściu należy zabudować jako ruchome i wyposażyć w wyłączniki bezpieczeństwa, 
· na  początku i końcu taśmy powinien znajdować się krótki odcinek płaski (tzw. strefa wsiadania i zsiadania), aby użytkownik mógł stabilnie przyjąć pozycję,
· prześwit (< 4 mm ) między krawędzią poruszającej się taśmy a nieruchomą obudową boczną powinien zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, 
· zabezpieczyć i wypełnić  przestrzeń pomiędzy skrajem taśmy transportowa a obudową wyrobiska, 
· Układ sterowania powinien zapewnić łagodny i płynny start chodnika,  
· Strefy wejścia i wyjścia muszą być odpowiednio doświetlone (min. 50 luksów)
· Zaawansowane systemy sterowania: układy bezpieczeństwa  musza być zgodne z norma  EN ISO 13849-1, w tym  tzw. zabezpieczenie przed spiętrzeniem,
· Wykonanie i zabudowa chodnika powinna być zgodna z normą zharmonizowaną PN-EN 15700:2024-01 

 
4. Wymagane dokumentacje (dostarczyć w języku polskim):
· Sposób zabudowy uwzględniający wymagania bezpieczeństwa oraz adaptację urządzenia do warunków w wyrobisku, zagrożeń itp.,  
· Instrukcja ewakuacji: Procedura postępowania w razie awarii lub utknięcia pasażera,
· Plan konserwacji: Harmonogram smarowania, naciągania taśmy i kontroli hamulców,
· Deklaracja zgodności,
· Dokumentacja powykonawcza 
· Instrukcja obsługi
 
5. Wymogi formalne
Chodnik ruchomy powinien spełniać odpowiednio wymagania przepisów ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze w zakresie określonym przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładów górniczych- grupa X dla urządzeń transportowych konstrukcji specjalne, w czasie prac przygotowawczych należy je konsultować z rzeczoznawcą. Obowiązkiem Wykonawcy będzie pełna certyfikacja pozwalająca Kierownikowi Ruchu Zakładu na wydaniu pozwolenia włączenie tego urządzenia do ruchu turystycznego. 

 W związku z powyższym konieczne jest:

· Opracowanie projektu zabudowy uwzględniającego wymagania bezpieczeństwa oraz adaptację urządzenia do warunków w wyrobisku, zagrożeń itp., (być może konieczna będzie modyfikacja lub doposażenie urządzenia albo uzyskanie odstępstwa od wymogów przepisów – będzie to uzależnione od opinii rzeczoznawcy);
· Dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcji obsługi obejmujących warunki kontroli urządzenia
· Dokumentacja urządzenia,  transportu i projekt zabudowy muszą uzyskać pozytywną opinię rzeczoznawcy ds. ruchu zakładów górniczych grupa X – urządzenia techniczne (urządzenia transportowe specjalne). 

Ze względu na gabaryt chodnik ruchomego  i możliwe trudności w transporcie na miejsce docelowe – podziemia Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu (stromy upad, tama o szerokości ok. 90 cm), montaż powinien odbyć się na miejscu, z możliwie jak najmniejszych elementów.
Projekt wykonawczy - w tym poszczególne jego elementy wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca może rozpocząć fizyczną realizację przedmiotu zamówienia. 
Chodnik ruchomy powinien cechować się łatwością obsługi,  wysokim standardem, niezawodnością zastosowanych rozwiązań oraz wysoką jakością komponentów, zapewniających jego trwałość. 
 
Projekt pn. „Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej podziemnych wyrobisk Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 - działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej
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