Załącznik nr 2

**Formularz Cenowy**

**„Dostawa regałów i szafy magazynowejdla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis techniczny** | wzór | **Ilość** | **Cena netto za 1 szt.** | **Wartość Netto** | **Wartość Brutto** |
| **1** | Regał metalowy;  regał metalowy ocynkowany,  - regał może zostać dodatkowo pomalowany proszkowo, jednak dopuszcza się jedynie materiał pierwotnie ocynkowany,  - ilość półek: 5,  - półki wykonane z płyty MDF lub HDF lub metalowe ocynkowane,  - minimalna nośność każdej półki: 100kg,  - wymiary regału:  ^ wysokość: 180cm,  ^ szerokość (głębokość): 40cm,  ^ długość: 90cm,  - kolorystyka:  ^ konstrukcja w naturalnym kolorze ocynku lub dodatkowo malowana proszkowo na odcienie szarości/bieli,  ^ półki w naturalnym wybarwieniu ocynku lub płyt MDF lub HDF - odcienie szarości, beżu, brązu, bieli. |  | **6** |  |  |  |
| **2.** | Szafa magazynowa metalowa;  - drzwi otwierane (uchylne) zamykane na klucz (min. 2 klucze w zestawie), i/lub zamek elektroniczny,  - ilość półek: 4,  - możliwość regulacji wysokości półek: TAK,  - półki wykonane z płyty MDF lub HDF lub metalowe,  - minimalna nośność każdej półki: 45-50kg,  - wymiary szafy:  ^ wysokość: 180-185cm,  ^ szerokość (głębokość): 40cm,  ^ długość: 90cm,  - kolorystyka:  ^ korpus oraz drzwi szafy: odcienie bieli i/lub szarości (również naturalny kolor ocynku), i/lub odcienie grafitu,  ^ półki szafy: odcienie szarości (również naturalny kolor ocynku), i/lub odcienie grafitu i/lub odcienie beżu/brązu, i/lub odcienie bieli. |  | **1** |  |  |  |
|  | **RAZEM** | |  |  |  |  |